附件1

2025年山西省农机研发制造推广应用

一体化试点任务清单

一、丘陵山区谷子低损高效收获机项目（研发类）

资金支持：900万元。

实施年限：3年。

项目任务：攻关低损割台与脱粒清选技术，优化底盘与行走系统和清选分离系统，研制低损高效收获机，可实现丘陵山区坡度为20%的道路通行，能够在6%坡度条件下满负荷稳定运行。研究负压式仿形割台与针对谷子这种低矮作物的割台系统：适应小地块和复杂边界，并能随地形起伏仿形，减少漏割，适应丘陵起伏地形。防缠绕拨禾轮：针对谷子易缠绕的特点，采用特殊设计的弹性拨齿、低转速、可调式拨禾轮，轻柔、高效地将谷子植株喂入，减少籽粒脱落和茎秆缠绕。完成熟化定型，实现规模化推广应用。

考核指标：1.技术指标：（1）配套动力≥100kW；（2）工作幅宽：1.4m-2.2m；（3）含杂率≤4%；（4）总损失率≤7%；（5）籽粒破碎率≤3%；（6）喂入量：1.2kg/s-3kg/s；（7）作业效率：6亩/小时-10亩/小时；（8）四驱轮式底盘轮距：1000mm-1450mm；（9）最小离地间隙≥250mm；（10）爬坡度≤10°；（11）有效度≥98%；（12）适收坡度≤6°。2.产业化指标：（1）建设3个熟化应用基地；（2）产业化销售数量：60台；（3）产业化推广应用作业面积达到30000亩。

二、丘陵山区谷黍精量播种机项目(熟化类)

资金支持：900万元。

实施年限：3年。

项目任务：优化悬挂参数设计，实现机组转弯半径小，播种机组操控性好，方向盘操控精准，地头提升角度大，离去角大。优化设计平行四连杆仿形机构参数，仿形频率高。适应纵向坡度与横向坡度在一定范围内能够稳定作业。研发智能自动控制系统，优化播种开沟器等关键部件，研制精量播种机，实现精量播种和出苗整齐的作业效果。配置电动气力精量排种器，确保种子精准定位，能够实现智能检测调控下种精确。完成熟化定型，实现规模化推广应用。

考核指标：1.技术指标：（1）配套动力：36.8kW-66.1kW；（2）工作行数：4行-6行；（3）行距：20cm-50cm；（4）排种器型式：气力式；（5）开沟器型式：滑刀式；（6）仿形方式：单体独立仿形；（7）空穴率≤2%；（8）穴粒数合格率≥90%；（9）穴距合格率≥90%；（10）作业小时生产率≥5亩/小时；（11）播种深度合格率≥85%；（12）播种深度：2cm-7cm;（13）适种坡度≤6°；（14）有效度≥98%。2.产业化指标：（1）建设3个熟化应用基地；（2）产业化销售数量：80台；（3）产业化推广应用作业面积达到10000亩。

三、复合型玉米穗茎兼收打捆包膜一体机项目(熟化类)

资金支持：675万元。

实施年限：3年。

项目任务：攻关玉米穗茎兼收打捆包膜不间断作业技术，研发自动控制系统，优化整机结构、自动包膜机构，研制玉米穗茎兼收打捆包膜一体机，实现玉米穗剥皮收集、茎秆揉丝打捆连续自动化作业的功能。完成熟化定型，实现规模化推广应用。

考核指标：1.技术指标：（1）发动机标定功率≥220kW；（2）工作行数：4行-5行；（3）工作幅宽：2.2m-2.8m；（4）适用行距：550mm-640mm；（5）（籽粒）总损失率≤3%；（6）籽粒破碎率≤0.8%；（7）苞叶剥净率≥88%；（8）果穗含杂率≤0.8%；（9）成包率≥98%；（10）草捆密度≥400 kg/m3（含水率55%-65%条件下）；（11）秸秆总损失率≤5%（留茬20cm）；（12）秸秆切段长度合格率≥87%；（13）秸秆切段长度≤180mm；（14）包膜层数≥8；（15）作业小时生产率≥10亩/小时；（16）有效度≥98%。2.产业化指标：（1）建设2个熟化应用基地；（2）产业化销售数量：35台；（3）产业化推广应用作业面积达到10000亩。

四、丘陵山区芸豆分段式收获装备项目（研发类）

资金支持：675万元。

实施年限：3年。

项目任务：针对生产需求，攻关芸豆机械化分段收获技术，研发可与豆类联合收割机配套使用的割台，主要包括起拔、捡拾功能，研发适用于芸豆的脱粒清选系统，集成创制一套芸豆分段式收获装备，有效解决我省芸豆收获难，生产效率低，劳动强度大等问题。完成熟化定型，实现规模化推广应用。

考核指标：1.技术指标：整机：（1）自走式；（2）配套动力≥88kw；（3）作业幅宽：2m-2.4m；（4）适收坡度≤6°；（5）有效度≥98%。起拔：（1）作业效率：4.5亩/小时-7.5亩/小时；（2）漏拔率≤3%。捡拾：（1）作业效率：3亩/小时-6亩/小时；（2）损失率≤5%；（3）破碎率≤5%；（4）含杂率≤5%。2.产业化指标：（1）建设2个熟化应用基地；（2）产业化销售数量：20套；（3）产业化推广应用作业面积达到6000亩。

五、丘陵山区低损高效牵引式柴胡远志联合收获机项目（研发类）

资金支持：500万元。

实施年限：3年。

项目任务：以“变频挖掘+柔性分离”为核心，攻关推广低损伤收获技术。基于液压开发变频脉动挖掘铲（5-10Hz可调），结合位置传感器与液压油缸实现地形跟随限深（±30mm）；采用四级柔性分离输送装置与强制对辊式浮动破土分离装置组合，实现土药高效分离。依托拖拉机后输出轴驱动液压泵站，输出动力随负载自动调节（5-16MPa），降低能耗15%以上；集成溢流阀与扭矩限制器实现冗余过载保护，提高安全性。开发电液振动调节模块，构建故障诊断系统，最终实现丘陵山区柴胡、远志低损高效收获。完成熟化定型，实现规模化推广应用。

考核指标：1.技术指标：（1）配套动力≥75kW；（2）作业幅宽：1200mm-1800mm；（3）作业效率≥1亩/小时；（4）损失率≤8%；（5）挖掘深度≥240mm；（6）装车高度≥1800mm；（7）含土率≤10%；（8）适收坡度≤6°；（9）有效度≥98%。2.产业化指标：（1）建设3个熟化应用基地；（2）产业化销售数量：35台；（3）推广应用作业面积≥6000亩。

六、移动式植保无人机保障设备项目（熟化类）

资金支持：500万元。

实施年限：3年。

项目任务:攻关模块化集成技术、能源与安全技术和智能协同技术，研发高集成度移动式植保无人机作业保障设备，优化充电、配药、清洗、加注、换电等部件，实现农药减量、植保作业效率大幅提升的功能，实现自动配药、自动加药功能，实时监测配药、加药数据等作业参数。完成熟化定型，实现规模化推广应用。

考核指标:1.技术指标：整机：（1）配套动力≥88kw;（2）驻车制动：可靠停车于20%的干硬坡道；（3）保障无人机（药箱容积60L以上）的停放、充电、补液；（4）水箱容量≥2000L;（5）额定载量≤4000kg;（6）有效度≥98%。无人机停放平台：（1）起降机位半径≥1m；（2）（无人机）自动锁紧装置定位偏差≤±5mm；（3）无人机停放平台数量≥1个；（4）放电功率≤25kw。配药系统：（1）原药箱总容积≥90L；（2）混合均匀度≥96%；（3）配药时间≤5min;（4）药液浓度偏差≤2%。自动加注系统：（1）加注量误差≤2%；（2）加药速度≥60L/min；（3）自动加注装置重复定位偏差≤±5mm。2.产业化指标：（1）建设3个熟化应用基地；（2）产业化销售数量：30台；（3）无人机保障总量10000架次。

七、智慧光伏水肥一体化灌溉系统项目（研发类）

资金支持：500万元。

实施年限：3年。

项目任务：融合太阳能光伏技术、物联网技术、自动控制技术和高效节水灌溉技术，构建一个能源独立、运行智能、管理便捷、用水高效的现代化灌溉系统。攻关自适应MPPT（最大功率点跟踪）算法，研发低功耗双模通信模块，开发高效光伏水泵，优化水肥精准管理，研制光伏水肥一体化灌溉系统，实现灌溉作业的全天候自动化、精准化、绿色化的功能。完成熟化定型，实现规模化推广应用。

考核指标：1.技术指标：（1）过载保护：应有过载保护装置；（2）绝缘保护：绝缘电阻≥20MΩ；（3）EC 值控制精度≥ 90%；（4）EC 值控制均匀度≥ 90%；（5）pH 值控制精度≤ 0.1；（6）pH 值控制均匀度≥ 90%；（7）额定流量下扬程：偏差不大于明示值的8%；（8）注入压力≥7kg;（9）整机压力损失≤5（0.05）m（MPa）；（10）流量偏差≤5%；（11）流速：1.8m/s-2.5m/s;（12）承压性能：升压至额定扬程的1.5倍，保压1min，连接管道、注肥管路、设备不应出现破裂现象；（13）密封性：在系统承压1.5倍情况下下各零部件及连接处应密封可靠，不应出现水或肥料溶液渗漏现象；（14）有效供应长度≥150m；（15）系统响应时间≤10min;（16）光伏供电一次作业时间≥2h;（17）光伏系统最大系统电压600VDC；（18）配套光伏最大发电功率≤55kw；（19）有效度≥98%。2.产业化指标：（1）建设2个熟化应用基地；（2）产业化销售数量：60套；（3）产业化推广应用作业面积达到6000亩。

八、农机试验鉴定与检验检测能力提升项目

资金支持：350万元。

实施年限：3年。

项目任务：主要完成丘陵山区农业装备试验鉴定专用设备的设计研发、鉴定检测技术装备攻关及工具设备创制、仪器定制、数据采集、中试验证平台及条件建设、试验验证及结果分析、评价技术规范制定及相关知识产权固化，并对一体化试点项目试验验证考核。

考核指标：1.满足山西省一体化试点项目攻关机具技术指标试验验证考核；2.研发设计试验鉴定专用设备≥5（台）套；3.通过鉴定能力硬件提升完成试验鉴定资质能力扩项≥2项；4.更新试验鉴定检测仪器设备≥20（台）套。