附件

山西省2022年农田地膜残留监测方案

为推进全省农田地膜残留监测工作，规范样品采集、处理和保存，根据《全国农田地膜残留监测方案》，结合我省实际，制定本监测方案。

工作目标

在全省覆膜地区布设农田地膜残留监测点，建立长期稳定的监测网络，通过对土壤地膜残留样品的采集、清洗、称重，获取不同区域、不同作物、不同覆膜年限农田地膜残留量数据，逐步建立农田地膜残留监测数据库，掌握农田地膜污染现状，为全省地膜污染防控及综合决策提供科学依据。

监测任务

按照总数控制、均匀布点的原则，在全省81个县共布设监测点300个，各市农田地膜残留监测任务分解详见表1。

表1 各市农田地膜残留监测任务分解表

市	县(区、市)	监测点数（个）
太原市	清徐县	3
阳曲县	7
娄烦县	1
大同市	天镇县	7
阳高县	18
浑源县	7
广灵县	5
灵丘县	4
左云县	3
云州区	13
云冈区	3
新荣区	5
平城区	1
朔州市	朔城区	17
平鲁区	3
山阴县	14
应 县	17
怀仁市	10
右玉县	2
忻州市	忻府区	5
定襄县	3
原平市	2
五台县	6
代 县	4
繁峙县	8
静乐县	6
神池县	10
五寨县	12
岢岚县	10
偏关县	3
吕梁市	岚 县	7
方山县	2
交口县	2
石楼县	2
阳泉市	盂 县	2
晋中市	榆次区	3
和顺县	4
平遥县	1
祁 县	2
寿阳县	13
太谷区	2
左权县	2
长治市	潞州区	1
上党区	1
潞城区	1
屯留区	1
襄垣县	1
长子县	2
壶关县	7
平顺县	2
黎城县	1
武乡县	1
沁 县	1
沁源县	1
临汾市	尧都区	1
襄汾县	1
曲沃县	1
侯马市	1
翼城县	1
浮山县	1
洪洞县	1
霍州市	1
古 县	1
安泽县	1
汾西县	1
吉 县	1
乡宁县	1
蒲 县	1
隰 县	1
大宁县	1
永和县	1
运城市	盐湖区	1
永济市	1
临猗县	1
万荣县	1
闻喜县	1
夏 县	1
绛 县	1
平陆县	1
晋城市	陵川县	3
高平市	1
合计	300
监测方案

（一）监测点布设

1.布设原则

各市按照每3万亩布设一个监测点及总数控制、均匀布点的原则，将全市的监测任务分配至各县。各县选择主要覆膜区域、主要覆膜作物、典型覆膜地块（地膜覆盖集中连片区）作为监测地块，在覆膜作物、地膜投入量、地膜覆盖方式等基本一致的条件下，均匀布设监测点。

为便于长期监测，监测点应选在相对平坦的地块，一经布设，不得随意更改、撤销。监测点应避开池塘、沟渠等，离铁路、省级以上公路至少300m以上。监测点的布设应综合考虑覆膜年限（分为≤5年、5-10年、10-20年、20年以上）、回收方式（人工捡拾、机械回收、人工+机械回收）等因素。

2.布设数量和方法

每个监测点采集5个样方，每两个样方间距离为15米左右。根据地块面积大小和形状，可选用“对角线”、“梅花点”和“蛇形线”采样法。如图1所示。

图1 采样点布局示意图

（二）采样时间

采样时间：每年9月-10月进行采样，采样时应保证农田未翻耕或旋耕，同时需揭除当季地表仍覆盖的地膜。每年采样时间尽量保持一致。

采样频次：一年一次。

（三）基本情况调查

调查监测地块基本信息，填写《农田地膜监测点基本情况表》，内容包括农业基本生产情况、地膜使用情况和地膜回收情况等，其中，每次铺设地膜均需准确计算地膜铺设量，要精确计量地块面积，利用铺设前、后地膜卷的重量（精确至0.001kg）变化，计算平均每亩地膜铺设量。一个监测点填写一张基本情况表。

（四）监测方法

1.使用GPS定位仪确定监测点中心样方位置。

2.用铁签作为四角支撑点，用粗线连接成一个1m×1m的正方形。向外扩展约10cm，沿着四边挖沟，深度约40cm，初步形成一个1.1m×1.1m大小的采样样方，里外间隔10cm，深度40cm。

3.削去样方外多余的土壤，使之形成大小为1m×1m的正方形样方。用直尺从地表测量标记，0-30cm取样。

4.将土层样品放在帆布上，分别用筛子（过筛网目大小建议为10目）筛去土壤，捡出肉眼可见残留地膜，放入塑料自封袋，并在自封袋内外都放置样品标签。如图2所示。

农田残膜样品标签
样品标号 监测点编号+年度
采样地点
采样深度
采 样 人 采样时间
图2 农田残膜样品标签

注：在某一田块进行残留监测采样时，5个点位中如有1个与其他4个残膜量目测差别很大时，可当场剔除，重新取1处土壤采样（如有超过1处的，则视为正常情况，无需重新取样）。

5.残留地膜全部收集完后，将土壤回填，恢复农田原貌。

6.做好样方标记，避免年度间采样样方的重复。

7.采样记录。记录采样点经纬度和采样时间等信息，拍摄采样现场数码相片，包括田块尺度大照片、样方一、样方二、样方三、样方四、样方五、样品照片（含样品编号）、中心经纬度屏显照片等，采样结束返回驻地后以监测点编号为文件夹名，整理采样记录和现场照片。

8.样品称重。去除附着在地膜样品上的泥土，将地膜样品放入水中浸泡1h左右后进行清洗，清除地膜上的泥土和其它杂质。使用对地膜不具腐蚀作用或者与地膜不产生化学反应的洗涤剂。用滤纸吸干残留地膜样品上的水分，在阴凉干燥处自然晾干，期间随时称量地膜样品的重量，直至恒重后，利用万分之一天平分别称量记录。

采样照片和监测数据需录入《农田地膜监测点基本情况表》。

四、组织保障措施

（一）加强组织实施

各地要充分认识农田地膜残留监测工作的重要性，积极主动履行属地责任，成立监测工作领导小组，明确责任分工，多渠道筹措资金，争取将监测资金纳入本级财政预算，尽早购置采样工具和残膜样品处理设备，确保按时完成监测任务。

（二）明确任务分工

省级业务主管部门负责制定全省监测方案，开展技术培训及调研指导。各市负责组织实施本行政区域内的监测工作，制定全市监测实施方案，开展技术培训，完成数据审核及质控检查。各县是农田地膜残留监测工作的具体承担单位，负责制定全县监测实施方案，完成田间调查、现场采样、数据填报和审核等工作。

（三）强化质量控制

在监测过程中，省级业务主管部门将根据实际情况，组织专家及技术人员开展现场评估指导，对监测工作进行质量控制。各市要对10%的监测点的采样、清洗、称重等全过程进行现场指导，任务量少的地方至少需完成1个监测点的现场指导任务。各县要确定一名项目质控人员，对田间调查、现场监测、数据录入等环节进行检查和校核。

五、进度要求

（一）现场监测与样品测试阶段

2022年11月10日前，各市组织有关县完成实地监测工作，包括田间调查、残膜样品采集、清洗、称重及数据填报、审核等工作，并将《农田地膜监测点基本情况表》《农田地膜残留监测数据表》以正式文件上报市级业务主管部门，同时报送电子版。

（二）数据审核与总结上报阶段

2022年11月30日前，各市组织专业技术人员对各县上报的表格和数据进行审核，重点检查表格填写的规范性和完整性，审核表内数据的真实性、合理性和逻辑性，问题表需退回重报。完成全市监测工作总结报告，包括基本情况、工作开展情况及成效等内容。将全市监测工作总结报告、各县《农田地膜监测点基本情况表》、农田地膜残留监测数据汇总表以正式文件报送省农业农村厅科技教育处、山西省农业生态保护与资源区划中心，同时报送电子版。

联 系 人：山西省农业农村厅科技教育处 张文喜

山西省农业生态保护与资源区划中心 杜宇

联系电话：0351-8235097 4127559

电子邮箱：sxsnytkjc@163.com sxshbk@163.com

附表：1.农田地膜监测点基本情况表

2.农田地膜残留监测数据表

附表1 农田地膜监测点基本情况表

监测点编号：□□DM-J-□□□(省级行政区划代码+顺序号，下同)

地 址： 省(自治区、直辖市) 地(市、州、盟、区)

县(区、市、旗) 乡(镇) 村

指标名称	计量单位	代码	本年实际
甲	乙	丙	1
一、农业基本生产情况	---	---	---
01. 农户姓名	---	J01
02. 联系电话
J02
03. 种植户类型（以下三选一）	---	J03
其中，普通农户	---	J04	是□否□
大户	---	J05	是□否□
农民合作社	---	J06	是□否□
04. 地块中心经纬度（小数点后保留6位）	---	---	---
其中，经度	度	J07	. °
纬度	度	J08	. °
05. 地块与住处间距离	公里	J09
06. 耕地面积（小数点后保留1位）	亩	J10
其中，大田	亩	J11
园地	亩	J12
保护地	亩	J13
07. 播种面积	亩	J14
08. 土壤质地（以下三选一）	---	---	---
其中，砂土	---	J15	是□否□
壤土	---	J16	是□否□
粘土	---	J17	是□否□
09. 平均温度	℃	J18
10. 平均降雨量	毫米/年	J19
11. 日照时数	小时/年	J20
12. 无霜期	天/年	J21
13. 灌溉方式（以下五选一）	---	---	---
其中，滴灌	---	J22	是□否□
畦灌	---	J23	是□否□
沟灌	---	J24	是□否□
喷灌	---	J25	是□否□
无灌溉	---	J26	是□否□
二、地膜使用情况	---	---	---
14. 作物用膜情况（超过3茬请另行记录）	---	---	---
其中，第一茬作物名称	---	J27
作物覆膜量	千克	J28
作物播种面积	亩	J29
作物田间覆膜比例	%	J30
第二茬作物名称	---	J31
作物覆膜量	千克	J32
作物播种面积	亩	J33
作物田间覆膜比例	%	J34
第三茬作物名称	---	J35
作物覆膜量	千克	J36
作物播种面积	亩	J37
作物田间覆膜比例	%	J38
15. 首次覆膜年份	年	J39
16. 覆膜年限	年	J40
17. 覆膜方式	---	---	---
其中，人工	---	J41	是□否□
机械	---	J42	是□否□
18. 地膜使用周期	月	J43
19. 地膜产品	---	---	---
其中，厂家名称	---	J44
厂家电话	---	J45
地膜标识厚度	毫米	J46
地膜标识宽度	毫米	J47
三、地膜回收情况	---	---	---
20. 残膜回收方式（以下可多选）	---	---	---
其中，人工捡拾	---	J48	是□否□
面积	亩	J49
费用	元/亩	J50
机械回收	---	J51	是□否□
面积	亩	J52
费用	元/亩	J53
复合（机械-人工）回收	---	J54	是□否□
面积	亩	J55
费用	元/亩	J56
不回收	---	J57	是□否□
面积	亩	J58
21. 残膜回收（离田）量	千克	J59
22. 残膜去向占比情况（以下可多选）	---	---	---
其中，堆置田头	%	J60
被收购	%	J61
作为农村垃圾处理	%	J62
就近焚烧	%	J63
就近填埋	%	J64
23. 回收网点	---	J65	有□无□
24. 残膜收购价格	元/千克	J66
25. 地块与回收网点距离	公里	J67
四、各样方地膜残留状况	---	---	---
其中，样方一重量	克	J68
样方二重量	克	J69
样方三重量	克	J70
样方四重量	克	J71
样方五重量	克	J72
五、采样监测点现场照片	---	---	---
其中，田块尺度照片	---	J73
样方一照片	---	J74
样方二照片	---	J75
样方三照片	---	J76
样方四照片	---	J77
样方五照片	---	J78
样品照片（含样品编号）	---	J79
中心经纬度照片	---	J80

填表人姓名 联系电话

样方采集时间 年 月 日 表格调查时间 年 月 日

填报单位(公章)：

表格请正反面打印

注：1.以上统计数据年限范围为当年；

2.耕地面积（指标06）：是指该农户在本区域内，地膜覆盖集中连片耕地的总面积，等于J11+J12+J13。

3.播种面积（指标07）：是指该农户在本区域内，地膜覆盖集中连片耕地的总播种面积，等于指标14（覆作物用膜情况）在全覆膜情况下的面积总和。

4.灌溉方式（指标13）：是指该农户的地块中，最主要的灌溉方式，为单一选项。

5.作物用膜情况（指标14）：每一项为单茬作物，在填报系统中为下拉选项，分为水稻、小麦、玉米、马铃薯、甘薯、花生、向日葵、大豆、油菜、棉花、烟草、甘蔗、甜菜、番茄、露地蔬菜、保护地蔬菜、瓜类、药材、果树、其他等20类，在系统中为下拉选项。该指标中，每一茬作物播种面积×田间覆膜比例的之和等于该地块全年覆膜总面积。

6.地膜产品（指标19）：地膜标识厚度，是指该农户的地块中，最主要的用膜厚度，为单一选项；地膜标识宽度，是指该农户的地块中，最主要的用膜宽度，为单一选项。

7.残膜回收方式（指标20）：可多选，其中复合（机械-人工）回收是指先机械回收作业后，人工补充捡拾。该指标中，人工捡拾、机械回收、复合（机械-人工）回收、不回收（离田）的面积之和等于该地块全年覆膜总面积。

8.残膜回收（离田）量（指标21）：是指该农户将残膜从田间回收至田头集中堆放的量，通常需要用网格或其他薄膜覆盖住，避免随风吹散。

9.回收网点（指标23）：选无时，指标24、25无需填写。

附表2 农田地膜残留监测数据表

监测点编号	市	县	地址	经度	纬度	作物	样方一重量（克）	样方二重量（克）	样方三重量（克）	样方四重量（克）	样方五重量（克）